潮南区环境保护局拟对汕头市潮南区峡山街道2015年度高标准基本农田建设项目环境影响报告表进行审查的公示
根据建设项目环境影响评价审批程序，经审议，我局拟对《汕头市潮南区峡山街道2015年度高标准基本农田建设项目环境影响报告表》进行审查，为体现公开、公正的原则，强化公众参与，现予公示，如有意见，请在公示期间内来信或来电向我局反映。
联系地址：潮南区峡山街道洋汾林居委综合大楼5楼区环保局规划环评生态股
邮编：515044
联系电话：0754-87921632
听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示之日起五个工作日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定提出书面听证申请。
	项目名称
	汕头市潮南区峡山街道2015年度高标准基本农田建设项目

	建设单位
	潮南区峡山街道办事处

	建设地点
	潮南区峡山街道境内

	环评机构
	中山大学

	项目概况
	汕头市潮南区峡山街道2015年度高标准基本农田建设项目位于潮南区峡山街道境内，项目法人代表陈增泳，总投资592.61 万元，工程内容主要包括：灌溉与排水工程田间道路工程、其他工程，总规模3400亩。  

	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施
	一、施工期

1、大气环境影响：

为减少土石方开挖和运土时的过量扬尘,在晴天或气候干燥的情况下,应适当向填土区、储土堆及作业面、地面洒水，开挖出来的泥土和拆解的土应及时运走处理好，运土卡车装载不宜过满,保证运土过程不散落，及时清扫因雨水夹带和运输散落在施工场地、路面上的泥土。2、水环境影响：

施工产生废水进行充分的沉淀和过滤后,回用于场址内洒水抑尘。生活污水应在水池中静置沉淀等方式处理达标后方可排放,底泥部分作为垃圾进行填埋成者清运,员工营地应配套级化粪池及隔油池对生活污水进行预处理后方能排入市政污水管网。

3、地下水影响：

项目工程区内地下水主要为第四系松散堆积层中的孔隙潜水和基岩裂障水孔原潜水，工程施工期对松散堆积层孔限潜水的影响主要来自深挖段的施车工程施工开挖深度一般在2m以内，由于工程区松堆积层孔障潜水埋藏深度般大于8m，因此在深挖施工过程中仅对局部浅表松散堆积层孔原潜水有造成定影响，且区域忙积层孔港水补给面广，因此工程上不会造成大围的地上水位下降的可能。

4、声环境影响：

合理安排施工时间，施工单位中午12:00至14:00午休时段，夜间22:00至翌晨7:00时段应无条件停止施工作业，尽量采用低噪声机械，经常对设备进行维修保养，对居住点主动避让，采取在距离居住点较近的施工场界设置移动式声屏障等。

5、固体废物影响：

弃土运至指定地点填埋处理。施工过程产生的建筑垃圾水泥等材料的废弃的包装袋、桶等能回收部分由废品回收站回收，不能回收部分运至建渣填埋场处理。生活垃圾集中收集运往生活垃圾收集点转运处理。

6、生态环境影响：

工程建设不会导致评价区内植被类型的消失和植物物种组成的改变，对陆生生物的影响有限。

7、水土流失影响：

临时施工场地占地会造成水土流失,施工时减少施工区的水土流失，尽量减少弃土堆放,，施工期尽可能避开大风目或雨天施工，及时进行场地复。施工段做好截水沟,排水沟等措施。

二、营运期

①地下水的影响：

项目运行后，采取料学施用化肥和农药的前提下，不会对地下水水质造成较大影响

②地表水的影响：

项目建成后，项目区化肥、农药施用量将有所减少，对峡山大溪及练江的水质影响较小

③生态环境影响：

项目建成后，项目区的耕地保肥、保水能力得以提高，能有效降低项目区化肥、农药施用量和减少用工量;农业生产用水节水效果明显，工程建成运行后，大部分地的浇灌条件亦得到明显改善，从而使区内平均生物生产力有较大幅度的升高，生态环境明显改善。



	公众参与情况
	建设单位委托环评单位开展建设项目环境影响评价工作后，在网站上于2016年5月9日进行公示（公示期为5个工作日），在网上公示期间未收到环保方面的意见。


