
汕头市潮南区环境保护局
汕潮南环建复[2017]12号
关于对《汕头市潮南区陈店镇流仙大桥新建

工程项目影响报告表》的批复
汕头市潮南区陈店镇人民政府：

    你单位上报的由中山大学编制的《汕头市潮南区陈店镇流仙大桥新建工程项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、汕头市潮南区陈店镇流仙大桥新建工程项目位于汕头市潮南区陈店镇流仙村，项目法人代表张镇钟，占地面积1284平方米，拟投资993.68万元，主要工程为桥梁工程，桥梁长度为107米，桥梁全宽为12米，上部构造采用5*20米预应力混凝土简支空心板，下部构造采用双柱式桥墩埋置式桥台，钻桩基础。

二、根据《报告表》环评结论，从环境保护角度，原则上同意汕头市潮南区陈店镇流仙大桥新建工程项目的建设,项目应按照报告表内容组织实施。 
三、项目应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

四、区环境监察分局负责该项目的现场环境监察，发现违法行为依法查处。
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