潮南区环境保护局拟对汕头市潮南区陈店镇流仙大桥新建工程项目环境影响报告表进行审查的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序，经审议，我局拟对《汕头市潮南区陈店镇流仙大桥新建工程项目环境影响报告表》进行审查，为体现公开、公正的原则，强化公众参与，现予公示，如有意见，请在公示期间内来信或来电向我局反映。
联系地址：潮南区峡山街道洋汾林居委综合大楼5楼区环保局规划环评生态股
邮编：515044
联系电话：0754-87921632
听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示之日起五个工作日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定提出书面听证申请。

	项目名称
	汕头市潮南区陈店镇流仙大桥新建工程项目

	建设单位
	汕头市潮南区陈店镇人民政府

	建设地点
	汕头市潮南区陈店镇流仙村

	环评机构
	中山大学

	项目概况
	汕头市潮南区陈店镇流仙大桥新建工程项目位于汕头市潮南区陈店镇流仙村，项目法人代表张镇钟，占地面积1284平方米，拟投资993.68万元，主要工程为桥梁工程，桥梁长度为107米，桥梁全宽为12米，上部构造采用5*20米预应力混凝土简支空心板，下部构造采用双柱式桥墩埋置式桥台，钻桩基础。



	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施
	一、施工期

 (1)大气环境影响：

项日施工期的度气主要为机械,车辆尾气,场地扬尘,做好机械车辆维修保养、使用优质燃油,对施工场地进行围闭、对临时弃滑临时覆盖、对场地定期消水制施工场地内车速、及时界护铺筑的桥面等措施

（2）水环境影响：

项目施工期工人生活设施依托周边村落,施工明度水主要为施工废水。施工度水经过沉淀后回用。

（3)噪声环境影响：

项目施工来自施工机械和车辆,做好地工场地围闭，高噪声机械远离场界及敏感点、加强管理、施工活动避开周围群众休息时间等措施。

(4)固体废物影响：

施工期的固体废物主要为建筑垃圾和生活垃圾,其中工人生活设施依托当地村落,工人生活垃圾依托当地村落设施处理,施工期产生的建筑垃圾将运输至管理部门指定的消纳场处置。

（5)生态环境影响：

工程存在土方开挖和回填工程,易导致水士流失,施工期应尽可能减少开挖,减少临时占地,合理布置施工场地,对扰动的水面及时恢复,对开挖的地面及时绿化或固化,尽量缩短施工工期,另外,建设单位应尽可能通过加强管理、文明施工的手段来减少建设期工对周国环境的影响。

二、运营期
(1)大气环境影响：

项目运营期的废气主要为机动车尾气,本项日车流量相对于一般城市道路来说较少,交通车辆尾气排放量较小,属流动线源,排放高度低,污染物扩散范围小,为进一步减少机动车尾气的影响,建设单位可以加强管理,保证桥面畅通,减轻汽车动机在君速状下有害气体的排放。

（2）水环境影响：

营运期污染物主要是桥面水径流对沿线水体的影响,做好维护管理,最大限度减少桥面径流对周围地表水体的影响

（3）噪声环境影响：运营期的声源主要为交通声,运营期的车流量不大,声源强相对较小,经过距离衰减后对周边声环境敏感点的影响不大。

(4)固体废物影响：

项目运营期产生的固体废物主要为桥梁行人产生的垃圾,建设单位将其收集后交由环卫部门处理。

	公众参与情况
	建设单位委托环评单位开展建设项目环境影响评价工作后，在网站上于2016年3月7日进行公示（公示期为5个工作日），在网上公示期间未收到环保方面的意见。


