潮南区环境保护局拟对汕头市潮南区金溪水（司马陈店截流）达标加固工程项目环境影响报告表进行审查的公示
根据建设项目环境影响评价审批程序，经审议，我局拟对《汕头市潮南区金溪水（司马陈店截流）达标加固工程项目环境影响报告表》进行审查，为体现公开、公正的原则，强化公众参与，现予公示，如有意见，请在公示期间内来信或来电向我局反映。
联系地址：潮南区峡山街道洋汾林居委综合大楼5楼区环保局规划环评生态股
邮编：515044
联系电话：0754-87921632
听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示之日起五个工作日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定提出书面听证申请。
	项目名称
	汕头市潮南区金溪水（司马陈店截流）达标加固工程项目

	建设单位
	汕头市潮南区金溪水系工程管理处

	建设地点
	汕头市潮南区（金溪水库溢洪道出口至金溪水练江出口）

	环评机构
	广州环发环保工程有限公司

	项目概况
	汕头市潮南区金溪水（司马陈店截流）达标加固工程项目位于汕头市潮南区（金溪水库溢洪道出口至金溪水练江出口），项目法人代表张桂坤，拟投资18528.31万元，工程整治内容包括：河道清障及两岸堤防达标加固11.8公里；拆除1座废弃闸改建为陡坡（桩号K4+690），拆除重建3座水闸（九陂闸、八陂闸、二陂闸），加固1座水闸（六陂闸），加固1座水陂（桩号K11+145），拆除1座水陂（K9+085）；穿堤涵闸重建20座，加固2座，拆除1座；拆除重建人行桥5座，农桥3座，改造加固1座（六陂闸桥）。


	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施
	一、施工期

1，水环境影响：

项目施工期对水环境的影响主要来自河道清障扰动果底污泥带来的污染，项目采取先进的消障施工设备和方式，清障过程对水质的影响是局部的、暂时的和轻微的，是可以接受的。施场地建沉淀池，配套导流系统，将雨水导流入沉淀池，将废水淀后通过洒水降尘利用，不得外排入金溪水。在拆除时对桥底和四周安装防尘网，防治混凝上块、泥沙等落入水体中，另加强施管理，文明施工。

2，声环境影响：

项目噪声产生源主要是施工工地噪声，搭建隔离带和加强管理等综合方法，避免夜间使用强噪声设备。

3.大气环境影响：

项目施工扬尘对周围环境影响表现为局部短距离影响，在采取洒水等措施后，影响不大

4.固废环境影响：

项目施工过程中产生的弃渣土部分用于沿线原地两侧堤岸堆填及绿化，其余弃渣上则应按政府规定的场所进行填埋处置。

二、营运期

1、大气环境影响：

项目实施后，提高排涝、抗洪、治污能力，为非污染型项目。营运期的大气环境污染主要为水面漂浮物等产生少量的臭气。随着本整治工程的实施，对金溪水平时管理及时打捞漂浮物，水质将逐步变好，对周围环境影响较小

2、固体废物评价：

项目固体废弃物的产生主要来自打捞的漂浮物、拦水闸拦截的水面漂浮物固废等，打捞后集中交环卫部门清处理

3、生态环境

对临时占地将采取植被恢复和复树措施，不会对当地生态系统完整性造成不良能响。 



	公众参与情况
	建设单位委托环评单位开展建设项目环境影响评价工作后，在网站上于2017年2月17日进行公示（公示期为5个工作日），在网上公示期间未收到环保方面的意见。


